MSHV программное обеспечение для любительского радио, использующее следующие режимы
MSK144 и MSKMS Для метеорной связи. Продолжительность кадра сообщения составляет 72 мс, а с опцией Sh - 20 мс. Скорость передачи символов для стандартных сообщений достигает 250 символов в сек. JTMS Для метеорной связи. Скорость передачи символов 197 символов в сек. FSK441 Для метеорной связи. Скорость передачи символов 147 символов в сек. FSK315 Для метеорной связи. Скорость передачи символов 105 символов в сек. ISCAT Оптимизирована для метеорной и ионосферной связи на 6 метров. Скорость передачи символов 16,15 или 32,3 символов в сек. ISCAT Оптимизирована для метеорной и ионосферной связи на 6 метров. Скорость передачи символов 16,15 или 32,3 символов в сек. FT4 и FT8 Цифровая модуляция GFSK. Предназначены для быстрых QSO на КВ и УКВ, включая и различные контесты. JT65 HF/VHF/UHF Для обычных связей а также для EME и тропосферной связи. Q65 For ionospheric scatter, tropospheric scatter, rain scatter, TEP, and EME. PI4 PharusIgnis4 Цифровая модуляция (MGM) предназначена для маяков.
Разработано LZ2HV - Christo Протестировано SP9HWY - Jurek и G0LFF - Dick Идея дизайна OZ2M - Bo Двоичные файлы Linux OZ1PIF - Peter (SK) Двоичные файлы Linux и ARM - G8JVM - Richard Руссификация программы R5WM - Владимир (SK) Руссификация программы RU4NG - Igor Перевод: Китайский упрощенный и традиционный VR2UPU - SZE-TO Wing Испанский и Каталонский, EA3KE - Toni Olmo Португальский, CU3AK - Jaime Eloy Румынский, YO3JW - Pit Stefan Fenyo Датский, 5P1KZX - Michael Польский, SP5QWB - Bartek Французский, ON6DP - Paul Бразильский Португальский, PP7CJ - Crezivando Junior Норвежский, LA3QMA - Kai Gunter Brandt Итальянский, IW4ARD - Gianni Matteini Чешский, OK1ABB - Miroslav Skoda Благодарность K1JT Joe Taylor и Группе Разработчиков WSJT. Алгоритмы, исходный код, внешний вид WSJT-X, связанные программы и спецификации протоколов для режимов FSK441, FT8, JT4, JT6M, JT9, JT65, JTMS, QRA64, ISCAT, MSK144. Авторское право © 2001-2017 принадлежат одному или несколькими из следующих авторов: Joseph Taylor, K1JT; Bill Somerville, G4WJS; Steven Franke, K9AN; Nico Palermo, IV3NWV; Greg Beam, KI7MT; Michael Black, W9MDB; Edson Pereira, PY2SDR; Philip Karn, KA9Q; и другим членам Группы Развития WSJT. Acknowledgements to IU8LMC, Martino - ARI Caserta for FT2 mode.
MSHV is Open Source software licensed under the terms of Version 3 of the GNU General Public License (GPL) |
The project page for developers and source code can be found at https://sourceforge.net/projects/mshv/