MSHV е Радиолюбителски софтуер, използващ следните режими
MSK За метеорни потоци. Продължителността на рамката за съобщение е 72 ms, а с опция Sh 20 ms. Скоростта на предаване на символи за стандартни съобщения достига до 250 cps. JTMS За метеорни потоци. Скорост на предаване на символи 197 cps. FSK441 За метеорни потоци. Скорост на предаване на символи 147 cps. FSK315 За метеорни потоци. Скорост на предаване на символи 105 cps. ISCAT Оптимизиран за метеорно и йоносферно разсейване на 6 метра. Скорост на предаване на символи 16,15 или 32,3 cps. JT6M Оптимизиран за метеорно и йоносферно разсейване на 6 метра. Скорост на предаване на символи 14.4 cps. FT4 Проектиран за HF състезания. FT8 Проектиран за бързи тропосферни връзки. JT65 VHF/UHF За EME и тропо разсейване. Q65 За йоносферно разсейване, тропосферно разсейване, по време на дъжд, TEP и EME. PI4 PharusIgnis4 Цифрова модулация (MGM) за целите на фарове.
Разработено от LZ2HV - Christo Тествано от SP9HWY - Jurek и G0LFF - Dick Идеи за външния вид OZ2M - Bo Linux бинарни файлове OZ1PIF - Peter, SK Linux и ARM двоични файлове G8JVM - Richard Руски интерфейс R5WM - Vladimir, SK Руски интерфейс RU4NG - Igor Превод: Китайски опростен и традиционен VR2UPU - SZE-TO Wing Испански и Каталунски, EA3KE - Toni Olmo Португалски, CU3AK - Jaime Eloy Румънски, YO3JW - Pit Stefan Fenyo Датски, 5P1KZX - Michael Полски, SP5QWB - Bartek Френски, ON6DP - Paul Бразилски Португалски, PP7CJ - Crezivando Junior Норвежки, LA3QMA - Kai Gunter Brandt Италиански, IW4ARD - Gianni Matteini Чешки, OK1ABB - Miroslav Skoda Благодарности на K1JT Joe Taylor и WSJT група за развитие. Алгоритмите, изходният код, външният вид на WSJT-X и свързаните с тях програми, както и спецификациите на протоколите за режимите FSK441, FT8, JT4, JT6M, JT9, JT65, JTMS, QRA64, ISCAT, MSK144, са Copyright © 2001-2017 от един или повече от следните автори: Joseph Taylor, K1JT; Bill Somerville, G4WJS; Steven Franke, K9AN; Nico Palermo, IV3NWV; Greg Beam, KI7MT; Michael Black, W9MDB; Edson Pereira, PY2SDR; Philip Karn, KA9Q; и други членове на групата за развитие на WSJT. Acknowledgements to IU8LMC, Martino - ARI Caserta for FT2 mode.
MSHV е софтуер с отворен код, лицензиран при условията на Version 3 of the GNU General Public License (GPL) |
Проекта за разработчици и изходния код можете да намерите на https://sourceforge.net/projects/mshv/