> Из Руководства IARU по УКВ (v. 8.50, Julay 2019). ## 4.4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ QSO ПРИ МЕТЕОРНОМ РАССЕЯНИИ ### 4.4.1 Вступление Цель описанных процедур состоит в том, чтобы обеспечить возможность быстрого и легкого установления радиосвязей при использовании отражений от метеорных следов (MS). Метеорные отражения отличаются от большинства других видов распространения радиоволн тем, что одна из станций не может слышать другую, пока отсутствует ионизированный метеорный след для рассеяния или отражения сигналов. Поскольку отражения часто бывают очень короткими, обычная процедура QSO не всегда применима, и для обеспечения получения максимально точной и безошибочной информации необходимо использовать специальные методы работы. Обе станции должны по очереди передавать и получать информацию в определенном формате, следуя процедурам, описанным ниже. Некоторые метеорные потоки не достаточно сильные, и нужно придерживаться этим правилам, для всех остальных обычно используемых потоков нет надобности в использовании всех предлагаемых процедур. Как и в случае с рабочими процедурами в целом, достоинства рабочих процедур MS состоят главным образом в том, что они являются стандартными и широко используются в регионе IARU 1. ### 4.4.2 Запланированные и случайные связи Можно выделить два типа MS связи, происходящих по разному: Запланированная связь, где две заинтересованные станции заранее определяют частоту, время, режим передачи, например Телеграф, SSB или MGM и позывные клторые будут использоваться. Планирование может осуществляться путем обмена письмами или электронной почтой, по радио через европейскую сеть VHF на 14,345 МГц, через интернет-чаты, пакетное радио и т.д. Незапланированный контакт, когда станция дает CQ или отвечает на вызов CQ, называется «РАНДОМ - Случайный контакт»". Случайные контакты гораздо сложнее, и, поскольку вы начинаете с нуля, для обеих станций особенно важно следовать стандартным процедурам радиосвязи при рассеянии метеоров, описанным в этом документе.. ### 4.4.3 Синхронизация времени Перед любой MS связью очень важно, чтобы часы были установлены с точностью менее, чем 1 секунда стандартного времени. Любая неточность часов приведет к потере времени. Точная синхронизация периодов передачи и приема важна по двум причинам: 1) максимизировать шансы услышать другую станцию 2) избегать помех между местными станциями. Точная синхронизация может быть достигнута, например, путем проверки временных меток на частотах передачи стандартной частоты, телевизионном телетексте, телефонных «говорящих часах», сигналах времени GPS или интернете. Рекомендуемые периоды времени для разных режимов:: Телеграфия: Период 2,5 минуты. SSB: Периоды 1 минута. MGM: Периоды 30 секунд. Эта практика дает вполне удовлетворительные результаты. Однако развивающиеся технологии позволяют использовать очень разные периоды, и любители могут самостоятельно использовать 1-минутные периоды для телеграфии и более короткие периоды для SSB и MGM, особенно во время мощных потоков. Хотя рекомендуемый период для контактов SSB составляет 1 минуту во время мощных потоков при QSO рекомендуется проводить процедуру короткого перерыва (Брек), делается перерыв каждые 10-15 секунд, и такая связь может быть завершена в течение одного длинного бурста. ### 4.4.4 Периоды передачи Для минимизации общих помех другим станциям рекомендуются стандартные периоды передачи. Станции в центральной и западной Европе должна использовать второй период. Все операторы MS, проживающие в одной и той же зоне, должны, насколько это возможно, соглашаться на одновременную передачу во избежание взаимных помех. ### 4.4.5 Продолжительность QSO Каждый непрерывный период QSO должен рассматриваться как отдельная связь. Это означает, что недопустимо разрывать и затем продолжать связь позднее. ### 4.4.6 Частоты Запланированные контакты Эти связи могут проводится на любой частоте с учетом Моды и плана использования радиочастот. Запланированные контакты не должны использовать известные популярные частоты и частоты Рандом для MS. Особое внимание следует уделить выбору частоты, чтобы избежать помех при использовании периодов обратной передачи в соответствии с вашим местоположением. Радом - Случайные контакты Частота, используемая для общих вызовов CQ при случайных контактах, должна соответствовать планам полосы частот IARU Района 1. ### 4.4.7 QSY частоты для MGM Чтобы избежать помех, возникающих в результате того, что большое количество станций пытается завершить контакты на различных частотах вызова MS, рекомендуется использовать метод QSY. Во время CQ вызывающий абонент указывает, на какой частоте он / она будет прослушивать ответ и проводить любые последующие QSO. Процедура перемещения начала QSO с частоты вызова без потери контакта заключается в следующем. Если оператор хочет дать CQ, следует использовать следующую процедуру QSY: Выберите частоту, которая будет использоваться для QSO, проверив, свободна ли она от трафика и QRM. В CQ Call, сразу после букв "CQ", вставляется указанная частота в kHz, которая будет использоваться для приема после завершения вызова CQ. В течение периода приема приемник должен быть настроен на частоту, указанную цифрами, вставленными в вызове после CQ. Когда вызывающий абонент принимает сигнал на частоте приема, указанной во время вызова, и идентифицирует ответ как ответ на свое CQ, передатчик перемещается на ту же частоту приема, и там происходит вся процедура QSO. Если оператор вместо вызова CQ хочет прослушивать вызовы CQ, следует использовать следующую QSY-процедуру: Слушайте на случайной Рандом частоте для контактов. При приеме вызова CQ обратите внимание на частоту кГц, которая следует за буквами "CQ" перед позывным. Исходя из этого найдите нужную частоту приема, которую дает вызывающая станция и будет использовать ее для приема ответов. Перестройте передатчик на эту частоту и передавайте ответ в течение соответствующего периода. Формат ответа можно найти в разделе 8. Поскольку QSO будет проходить на этой частоте, продолжайте передавать и прослушивать в течение соответствующих периодов на этой частоте. Возможно, станция, дающая CQ, не услышит ваш первый ответ, но может сделать это в течение одного или нескольких последующих периодов. Следовательно, нет необходимости возвращаться к частоте общего вызова. Частоты QSY должны располагаться в сегменте соответствующим частотным планам IARU Района 1. MGM, кГц - частота Пользователи MGM указывают частоту, на которой они намерены проводить QSO, добавляя три цифры абсолютной частоты, то есть частоту КГц. Например CQ 383 указывает, что станция будет слушать 144,383 МГц для последующего контакта. Пример: G4ASR хочет попробовать рандом попытку MS на MGM и хочет начать с вызова CQ. Сначала он проверяет свой приемник в диапазоне MGM от 144 360 МГц до 144 397 МГц и находит чистую частоту на 144 394 МГц. Он дает CQ на 144,370 МГц, и теперь он должен добавить частоту кГц к своему вызову CQ, чтобы указать, на какой частоте он намеревается слушать. Поэтому в этом примере он будет давать "CQ 394" в его CQ. Пример: Вы приняли PA2DW, который дает CQ 274 на рандом частоте 50 МГц. Это говорит о том, что PA2DW будет прослушивать точно 50,274 МГц. CW/SSB Это Руководство больше не описывает какие-либо процедуры для работы QSY на CW / SSB. ### 4.4.8 Процедура QSO Все Моды (режимы) используют одну и ту же процедуру MS-QSO. При попытке рандом SSB QSO произносите буквы четко, используя фонетику, где это уместно. 4.4.8.1 Вызов Контакт начинается с того, что одна станция вызывает другую, передавая оба позывных. 4.4.8.2 Система рапортов Рапорт состоит из двух цифр:
> Первая цифра (длительность бурста) | Вторая цифра (сила сигнала) S-отношение S/N
> 2 : более 0,5 сек | 6 : ниже S2 или ниже 5 dB
> 3 : 0,5 - 1 сек | 7 : от S2 до S3 или от 5 dB до 10 dB
> 4 : 1 - 5 сек | 8 : от S4 до S5 или от 10 dB до 15 dB
> 5 : более чем 5 сек | 9 : выше S5 или выше 15 dB
> Обратите внимание, что цифра "1" не используется в качестве первой цифры / длительности бурста. Максимальная длительность пинга (Докритичское Отражение):
> Диапазон | Длительность
> 50 МГц | 1000 ms
> 70 МГц | 500 ms
> 144 МГц | 100 ms
> 432 МГц | 13 ms
Это означает, что длительность пингов (Сверх Плотных) больше, чем вышеуказанная длительность пинга. 4.4.8.3 Процедура Рапортов Рапорт отправляется, когда у оператора есть положительное доказательство того, что он получил собственный позывной или его позывной или часть одного из них. Рапорт должен быть передан дважды вслед за позывными. Рапорт не должен быть изменен во время связи, даже если уровень или длительность сигнала будут изменяться. 4.4.8.4 Процедура подтверждения Как только один из операторов примет оба позывных и рапорт, он может начать отправлять подтверждение. Это означает, что все буквы и цифры были правильно получены. Сообщение может быть объединено из фрагментов, полученных от несколькиих бурстов, но оператор должен убедиться, что это сделано правильно и однозначно. Подтверждение дается путем вставки буквы R перед рапортом. Когда один оператор получает подтверждающее сообщение, такое как "R27", и вся необходимая информация является полной, он должен подтвердить строку R, вставляя после своего позывного по крайней мере 3 R (RRR). Когда другой оператор получил RRR, контакт завершен, и он может ответить таким же образом. 4.4.8.5 Требования к полному QSO Оба оператора должны принять оба позывных, рапорт и подтверждение того, что другой оператор сделал то же самое. предшествующий рапорт или строку минимум с тремя последовательными "RRR". ### 4.4.9 Действительные контакты Действительный контакт - это тот, где оба оператора приняли оба позывных, рапорт и однозначное подтверждение. Однако не следует прибегать во время связи для получения необходимой информации, изменения частоты, направления антенны, и т. д. с помощью других методов, таких как Интернет, DX Cluster, переговорам на других диапазонах, по телефону и т.п. Такие вторичные методы делают недействительной метеорную связь. По сути: если что-либо, касающееся текущей попытки QSO, согласовано с помощью других средств, кроме частоты, требуется новый старт. Дополнительная информация для общения до и во время MS QSO: Приемлемые примеры: “Мы назначим скед на 144.388, начиная с 1310z, я начну” “У меня есть QRM, давайте поднимемся на 5 кГц и начнем снова” “Давайте продолжим в течение еще 15 минут и закончим” “Спасибо за хорошее QSO” после завершения радиосвязи по радио” Недопустимые примеры: “Мне нужны только последние Роджеры” “470/9” “Я получил бурст от тебя” “Я получил бурст от вас, но я не могу его декодировать”